# Étalonnage de la position de l'écrou d'arrêt pour indexage

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clé à fourche

1. Placer l'écrou d'arrêt pour indexage grossièrement en position et effectuer des perçages d'essai pour décider d'une position plus exacte.

   Toujours serrer l'écrou supérieur avant d'effectuer un essai de perçage.

2. Procéder aux réglages définitifs de la position en tournant la partie inférieure de l'écrou.

   Lors de la réalisation des réglages définitifs, l'écrou supérieur doit être légèrement serré à la main. Pour chaque réglage de 0,02 mm, un déclic est perceptible lorsque l'on tourne l'écrou inférieur.

3. Lorsque la position est correcte, serrer l'écrou de blocage supérieur.