# カウンタ

概要

Pos | 部品 | 機能
--- | --- | ---
A | ディスプレイ | 値と設定を表示します。
B | 左スイッチ（SW-L） | 値設定または設定を行います。ディスプレイに情報を表示するとともに、値または設定を変更するボタンSW-Rでも使用します。
C | 赤／黄色LED | アラームを表示します。
D | 右磁気スイッチ（SW-R） | 値または設定を変更します。磁石でアクティブにして、ボタンSW-Lとともに使用します。
E | 緑色LED | アラームを表示します。

バッテリ

バッテリーCR2450Nを使用してください。

ユーザーモード

ボタンSW-Lを押すと、次の情報が表示されます。情報を切り換えるには、以前の情報を表示しながらボタンを押します。

コード | 情報
--- | ---
CNTツール | ドリルビットによるドリルの穴数。これは、設定値からカウントダウンされます。
CNT SERV | PFDによるドリルの穴数。これは、設定値からカウントダウンされます。
DRL DLAY | カウンタがドリル穴として検出する前にドリルが移動する秒数。急速な前進機能があればPFDを遅らせ、そうでない場合、カウンタは、急速な前進の動きをドリル穴としてカウントします。
CNT GLOB | PFDによる合計ドリル穴数。カウントアップ。
CNT TIME | PFDによるドリル時間数。
VAL TOOL MX | ドリルビットによる最大ドリル穴数のプログラム値。この値からCNT TOOLがカウントダウンします。
VAL SERV MX | メンテナンス前のADUによる最大ドリル穴数のプログラム値。この値からCNT SERVがカウントダウンします。
ALM TOOL | アラーム値、ツールに対してプログラムされた数値の6％。ドリルビットを変更する時間であることをカウンタがアラームで通知する値。
ALM SERV | アラーム値、ADUメンテナンスに対してプログラムされた数値の6％。ADUを変更する時間であることをカウンタがアラームで通知する値。
BATTERY VOLTAGE | 残っているバッテリーのパーセンテージ。最小 1.9 V。

設定と値の変更

カウンタの設定と値を変更するには、ボタンSW-LとSW-Rの両方を使用します。

設定モードを入力するには、ボタンSW-Lを押すと同時にボタンSW-R上で磁石を保持します。その後、ボタンSW-Lを使用し、変更できる値を調べて数字を変更します。ボタンSW-Rは、[OK]と[次へ]ボタンとして使用します（数秒以内に行う必要があります）。これは、ディスプレイの下部でも表示されます。

値を変更するために使用するコード | 変更中
--- | ---
RST TOOL | カウンタCNT TOOLをリセットしてアラームをクリアします。
RST SERV | カウンタCNT SERVをリセットしてアラームをクリアします。
PRG TOOL | CNT TOOLに対するプログラム値VAL TOOL MX。
PRG SERV | CNT SERVに対するプログラム値VAL TOOL MX。
PRG DLY | プログラムDRL DLAY。
REPL BAT | バッテリ交換の前にカウンタを保護します。

カウンタが動作する様子のフローチャート。

アラーム

次のアラームが、カウンタのLEDに赤色／黄色および緑色で表示できます。

緑色LED | 黄色LED | 赤色 LED | アラームの意味
--- | --- | --- | ---
点滅 |  |  | ドリル動作が検出されました。
点滅 | 点滅 |  | ドリル動作時のALM TOOLまたはALM SERVで6％未満に関する警告。
| 点滅 |  | ALM TOOLまたはALM SERVで6％未満に関する警告。
点滅 |  | 点滅 | ドリル動作中にCNT TOOLまたはCNT SERVの制限値を超えました。
|  | 点滅 | CNT TOOLまたはCNT SERVの制限値を超えました。
点滅 | 点滅 | 点滅 | ドリル動作中にバッテリ残量が低下しました。
| 点滅 | 点滅 | バッテリ残量低下。
|  | 高速点滅 | 交換用バッテリが必要です。

カウンタの設置

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- トルクスキー

1. 六角レンチを使って、エアロジックカバーを固定するネジを取り外します。

2. カバーを取り外してください。

3. ケーブルをカウンタ背面の接点につなぎます。

4. カウンタとエアロジック間の距離を置きます。カウンタを設置し、トルクスキーを使ってネジで締め付けます。

   ケーブルが破損していないことを確認してください。

5. エアロジックカバーを元通り被せ、六角レンチを使って、ネジでカバーを締め付けます。

6. カウンタの使用を開始するには、ボタンSW-Lを押します。