# Położenie początkowe i głębokość wiercenia

Przy użyciu pierścieni ograniczających można określić następujące parametry:

- Położenie początkowe wiertła

- Głębokość wiercenia

Poz. | Część | Funkcja
--- | --- | ---
1 | Pierścień położenia początkowego (nie wymagany) | Określa początkowe położenie podczas wiercenia. Umożliwia to szybkie ustawienie wiertła we wstępnie ustalonej, bezpiecznej odległości od powierzchni. Położenie początkowe można regulować.
2 | Położenie początkowe | Reguluje początkowe położenie podczas wiercenia. Gdy pierścień położenia początkowego zetknie się ze sprężyną krążkową w położeniu wyjściowym, silnik zostaje wyłączony. UWAGA: Jeśli pierścień położenia początkowego nie jest używany, silnik zostaje wyłączony, gdy najniższa część wrzeciona zetknie się ze sprężyną krążkową w położeniu wyjściowym.
3 | Pierścień głębokościowy | Określa głębokość wiercenia.
4 | Położenie głębokości | Reguluje głębokość wiercenia. Gdy pierścień głębokościowy zetknie się z powierzchnią ogranicznika, wrzeciona cofa się do położenia początkowego. Po wycofaniu wrzeciona następuje automatyczne wyłączenie silnika.

Obliczanie głębokości wiercenia

Można obliczyć odległość między pierścieniem głębokościowym a głowicą wiertarki (wymiar L na rysunku) dla wymaganego skoku D, zgodnie z poniższym wzorem:

L (mm) = D (mm) + 24,95 mm

L (cale) = D (cale) + 0,98 cala