# Po dokončení údržby proveďte odzkoušení

1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   Zkontrolujte následující:

   - Motor běží.

   - Vřeteno se posouvá směrem vpřed.

   - Není slyšet žádný nenormální zvuk.

2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení.

   Zkontrolujte následující:

   - Přívod vzduchu se okamžitě vypne.

   - Tlačítko nouzového zastavení zůstane ve stisknuté poloze.

3. Odpojte vzduchovou hadici od nástroje. Uvolněte tlačítko nouzového zastavení a znovu připojte vzduchovou hadici k nástroji. Stiskněte spouštěcí tlačítko a zkontrolujte, zda se nástroj spustí.

4. Stiskněte zatahovací tlačítko.

   Zkontrolujte následující:

   - Vřeteno se zatáhne v opačném směru (bude se stále otáčet).

   - Motor se vypne okamžitě (max. 0,2 s) poté, co vřeteno dosáhne výchozí polohy.

   - Před úplným zastavením otáčení se vřeteno pohne na krátkou vzdálenost směrem dopředu (při nízkých otáčkách a malém posuvu je obtížné tento pohyb zjistit).

5. Znovu stiskněte spouštěcí tlačítko a nechte vřeteno přejít do konečné polohy vrtání.

   Zkontrolujte následující:

   - Vřeteno se okamžitě začne zatahovat v opačném směru (bude se stále otáčet).

   - Vřeteno se vrátí do výchozí polohy a motor se vypne.

6. Stiskněte uvolňovací tlačítko, podržte jej stisknuté, vložte upínací kleštinu do vhodného pouzdra a tlačítko uvolněte.

   Zkontrolujte následující:

   - Upínací kleština je zajištěna v pouzdře.

7. Stiskněte spouštěcí tlačítko, poté stiskněte a podržte stisknuté uvolňovací tlačítko.

   Zkontrolujte následující:

   - Nástroj je stále zablokován v poloze.

8. Stiskněte zatahovací tlačítko, počkejte, až se nástroj zastaví ve výchozí poloze, a stiskněte a podržte stisknuté uvolňovací tlačítko.

   Zkontrolujte následující:

   - Vyjměte upínací kleštinu z pouzdra.

Zkouška po dokončení údržby je provedena.