# 故障排除概述

下表描述了常见问题、可能的原因及所需的操作。

检查供气压力，开始任一类故障排除。参考值：5-7 bar。

问题 | 可能的原因 | 措施
--- | --- | ---
工具在连接空气软管后立即启动。 | 电机阀故障/卡在打开位置。 | 更换电机阀。
| 气动逻辑单元故障。 | 更换气动逻辑单元。
马达运转，但转轴不转动。 | 马达壳体内的拼合齿轮、行星齿轮、锥形齿轮或齿轮故障。 | 准备工作： 将电机阀和马达从钻头上取下。转动齿轮输入轴。
|  | 如果转轴转动且齿轮平滑运转： 1) 确保马达壳体内的齿轮工作正常。 2) 将马达从壳体上取下并确保外向齿轮工作正常。 3) 低速单元： 如果主齿轮工作正常，确保行星齿轮工作正常。 4) 高速单元： 确保转轴适配器和齿轮/转轴工作正常。
|  | 如果转轴不转动且齿轮摇摆打滑： 1) 拆下拼合齿轮。 2) 转动一个轴并使另一轴不转动。 如果拼合齿轮状态正常： 3) 将锥形齿轮从锥形齿轮壳体上拆下。 4) 确保锥形齿轮状态正常。
|  | 如果锥形齿轮工作正常，表明钻头中的齿轮损坏。
转轴转动，但不向前推进。 | 气动逻辑单元故障。 | 如果转轴发出咔哒噪音： 转轴可能卡在初始位置，如果不是，确定进给齿轮正常。 拆下转轴，参见“更换转轴”一节。 进行测试。如果转轴再次卡滞，则需要维修。 测试转轴转动。
| 进给齿轮故障。 | 确保分离力矩正确，请咨询 Atlas Copco 代表了解相关说明.
| 气动逻辑单元故障。 | 更换气动逻辑单元。
在完成钻取循环前转轴停转或进给回移。 | 钻头故障。 | 更换钻头。
| 过载离合器内分离力矩过低。 | 确保分离力矩正确，请咨询 Atlas Copco 代表了解相关说明.
| 钻取力过高。 钻取尺寸过大。 | 根据规定值验证转速/进给量/钻取尺寸。
马达在终止位前停下。 | 上部壳体内的阀销漏气。 | 更换阀销。
| O 形环丢失或故障。 | 确保上部壳体内所有 O 形环正常。必要时进行更换。
| 上部壳体内电机阀故障。 | 更换电机阀。
在完成钻取后转轴不回移。 | 阀销故障。 | 更换阀销。
| 阀销卡住。 | 确认阀销运转顺畅且未被润滑脂和污垢挡住。
| 气动逻辑单元故障。 | 更换气动逻辑单元。
| 摇杆阀故障。 | 更换摇杆阀。
在启用收回按钮后转轴不回移。 | 气动逻辑单元故障。 | 更换气动逻辑单元。
在启用启动按钮后工具无法启动。 | 供应压力过低。 | 确保供应压力正确，参见“技术数据”一节。
| 启用紧急停机。 | 拉动紧急停止按钮将其复位。
| 上部壳体内的阀销漏气。 | 确保不漏气。
| 电机阀故障。 | 更换电机阀。
| 气动逻辑单元故障。 | 更换气动逻辑单元。
| O 形环故障或泄漏导致接头漏气。 | 确保 O 形环状态正常。
| 电机阀卡住。 | 确保电机阀运转顺畅。
| 摇杆阀故障。 | 更换摇杆阀。
在启用启动按钮后工具启动缓慢。 | 未润滑电机阀内的 O 形环。 | 有关操作说明，请参见“润滑”一节。
在松开启动按钮后马达启动，但随即停机。 | 过载离合器卡在开启位置。 | 确保过载离合器正常工作。
| 阀销漏气。 | 更换过载离合器。
| 气动逻辑单元故障。 | 更换气动逻辑单元。
马达在停止前无法停在初始位或“长时间不必要”运转。 | 摇杆阀故障。 | 更换摇杆阀。
| 阀销故障。 | 更换上部壳体内的阀销。
| 电机阀关闭极其缓慢。 | 更换电机阀。
| 停在阀销内。 | 确认上部壳体内的阀销运转顺畅且未被卡住。
转轴转速错误。参考值：在额定转速基础上 +/- 10%。 | 马达故障。 | 更换电机。
| 拼合齿轮反转。 | 确保拼合齿轮规定值正确且右侧朝上。
| 拼合齿轮错误。 | 确认所选的拼合齿轮正确。
在按下启动按钮后工具启动并向前推进，但在松开时却收回。 | 过载离合器阀销漏气。 | 确保所有 O 形环状态良好。 更换过载离合器。
在松开启动按钮后工具启动，但随之收回。 | 过载离合器漏气。 | 更换过载离合器。