# Installazione dell'indicizzatore

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Chiave a brugola

Assicurarsi che i seguenti componenti siano rimossi dal trapano:

- Copertura del mandrino

- Parte anteriore

- Punta da trapano

1. Rimuovere il connettore utilizzando una chiave a brugola.

2. Sostituire il connettore con l'indicizzatore e posizionarlo. Serrare l'indicizzatore con una chiave a brugola.

Riposizionare i componenti precedenti una volta terminata l'installazione.