# Изменение скорости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- шестигранный ключ;

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками рукояткой дрели вверх и пневматическим логическим блоком влево.

2. Снимите клапан двигателя с помощью шестигранного ключа.

3. Поднимите корпус двигателя и снимите его.

   Следите за тем, чтобы двигатель не выпал из корпуса.

4. Ослабьте зубчатое колесо с помощью шестигранного ключа.

   Только для высокоскоростной дрели: Снимите шлицевое соединение.

5. Снимите крышку с делителем внутри с помощью шестигранного ключа.

6. Осторожно нажмите на делитель вперед и снимите его с крышки.

7. Смените положение конической шестерни на вале на обратной стороне делителя.

8. Поверните делитель в подходящее положение.

   Маркировка, ближайшая к корпусу двигателя, показывает фактическую скорость.

9. Установите делитель обратно в крышку.

10. Установите крышку с делителем назад в первоначальное положение и затяните крышку винтами с помощью шестигранного ключа.

11. Затяните зубчатое колесо винтом с помощью шестигранного ключа. Если винт не устанавливается без усилия, поверните шпиндель, чтобы выровнять шлицы.

    Только для высокоскоростной дрели: Установите шлицевое соединение в прежнее положение.

12. Установите корпус двигателя в первоначальное положение.

13. Установите клапан двигателя в первоначальное положение и закрепите его винтами с помощью шестигранного ключа.

Перед работой с дрелью выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова.

1. Нажмите кнопку запуска.

2. Нажмите кнопку аварийного останова, так чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Подача сжатого воздуха в двигатель будет отключена, и шпиндель остановится.

3. Отсоедините шланг подачи воздуха.

4. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение.

5. Подсоедините на место шланг подачи воздуха.