# Zmena otáčok

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Zverák

- Imbusový kľúč

1. Upnite vrták vo zveráku s gumovými podložkami, s rukoväťou vrtáka nahor a jednotkou Air logic vľavo.

2. Demontujte ventil motora imbusovým kľúčom.

3. Potiahnite teleso motora nahor a odnímte ho.

   Dávajte pozor, aby motor nevypadol z telesa.

4. Uvoľnite ozubené koleso imbusovým kľúčom.

   Iba pre vysokorýchlostný vrták: Demontujte drážkový spoj.

5. Imbusovým kľúčom zložte kryt s rozdeleným prevodom vnútri.

6. Jemne potlačte rozdelený prevod dopredu a demontujte ho z krytu.

7. Zmeňte polohu kužeľového ozubeného kolesa voči hriadeľu na opačnej strane rozdeleného prevodu.

8. Otočte rozdelený prevod do vhodnej polohy.

   Značky najbližšie k telesu motora indikujú skutočné otáčky.

9. Nasaďte rozdelený prevod späť do krytu.

10. Nasaďte kryt s rozdeleným prevodom späť do pôvodnej polohy a utiahnite ho skrutkami pomocou imbusového kľúča.

11. Utiahnite ozubené koleso skrutkou pomocou imbusového kľúča. Ak sa skrutka nedá ľahko zaskrutkovať, otáčaním vretena vyrovnajte drážky.

    Iba pre vysokorýchlostný vrták: Nasaďte drážkový spoj späť na jeho miesto.

12. Nasaďte teleso motora späť na jeho pôvodné miesto.

13. Nasaďte ventil motora späť do jeho pôvodnej polohy a utiahnite ho skrutkami pomocou imbusového kľúča.

Pred obsluhou vrtáka vykonajte funkčnú skúšku tlačidla núdzového zastavenia:

1. Stlačte tlačidlo Štart.

2. Stlačte tlačidlo núdzového zastavenia tak, aby zapadlo do svojej polohy. Prívod vzduchu k motoru sa vypne a vreteno sa zastaví.

3. Odpojte vzduchovú hadicu.

4. Vytiahnite tlačidlo núdzového zastavenia, aby ste ho resetovali.

5. Znova pripojte vzduchovú hadicu.