# Startovní poloha a hloubka vrtání

S použitím prstenců zastavení můžete definovat následující parametry:

- Startovní poloha vrtáku

- Hloubka vrtání

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Prstenec startovní polohy (není vyžadováno) | Definuje startovní polohu pro vrtání. To umožňuje rychlé polohování vrtáku v předem definované bezpečné vzdálenosti od povrchu. Startovní polohu je možné nastavit.
2 | Startovná poloha | Řídí startovní polohu pro vrtání. Jakmile prstenec startovní polohy dosáhne k prstencové pružině ve výchozí poloze, motor se vypne. POZNÁMKA: Pokud není prstenec startovní polohy použit, motor se vypne, jakmile nejnižší část vřetena dosáhne k prstencové pružině ve výchozí poloze.
3 | Prstenec hloubky | Definuje hloubku vrtání.
4 | Hloubková poloha | Řídí hloubku vrtání. Jakmile prstenec hloubky dosáhne k povrchu zarážky, vřeteno se zatáhne do startovní polohy. Po zatažení se automaticky vypne motor.

Výpočet hloubky vrtání

Podle následujícího vzorce můžete vypočítat vzdálenost mezi prstencem hloubky a vrtací hlavou (rozměr L na obrázku) pro požadovaný zdvih D:

L (mm) = D (mm) + 24,95 mm

L (in) = D (in) + 0,98 in