# Installare ChipLet

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiavi a forchetta

- Chiave a brugola

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma, con la protezione del mandrino rivolta verso l'alto e l'impugnatura del trapano verso destra. Rimuovere la protezione del mandrino con una chiave a forchetta.

2. Rimuovere l'anello di profondità dal mandrino con due chiavi a forchetta.

3. Rimuovere la copertura sulla parte anteriore dell'avvitadadi usando una chiave a brugola. Serrare una vite nell'avvitadadi ed estrarre l'avvitadadi.

4. Rimuovere il cuscinetto reggispinta dal trapano usando una chiave a brugola.

5. Sostituire il cuscinetto reggispinta con un ChipLet. Serrare il ChipLet con una chiave a brugola.

6. Riposizionare l'avvitadadi nella posizione originale. Posizionare il coperchio sul davanti dell'avvitadadi e serrare il coperchio con la vite.

7. Eseguire le fasi da 6 a 8 nella sezione "Installazione del trapano".