# Instalowanie samocentrującej oprawki pierścieniowej

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucze płaskie

- Klucz hakowy

- Klucz imbusowy

1. Zamocować wiertarkę w imadle z gumowymi okładzinami szczęk, tak aby osłona wrzeciona była skierowana do góry, zaś uchwyt wiertarki w prawo. Zdemontować osłonę wrzeciona przy użyciu klucza płaskiego.

2. Przy użyciu dwóch kluczy płaskich zdemontować z wrzeciona pierścień głębokościowy.

3. Wykręcić wkręty mocujące złącze.

4. W razie potrzeby zdjąć złącze i przednią część.

   Uważać, aby nie zgubić sprężyn krążkowych.

5. Przy użyciu klucza płaskiego obrócić wrzeciono w prawo w celu jego wysunięcia.

6. Wymienić stare wrzeciono na wrzeciono przeznaczone dla samocentrującej oprawki pierścieniowej. Przy użyciu klucza płaskiego obrócić wrzeciono w lewo w celu jego przesunięcia.

7. Umieścić prowadnicę wiertarską na wrzecionie. Dokręcić prowadnicę wiertarską przy użyciu klucza płaskiego.

8. Umieścić wiertło w prowadnicy wiertarskiej. Dokręcić wiertło przy użyciu klucza płaskiego.

9. Umieścić tuleję prowadzącą na prowadnicy wiertarskiej. Dokręcić ją wkrętami przy użyciu klucza imbusowego.

   Upewnić się, że sprężyny krążkowe są umieszczone we właściwym położeniu.

10. Zamontować na wrzecionie pierścień głębokościowy i przesunąć go we właściwe położenie. Zacisnąć pierścień głębokościowy przy użyciu dwóch kluczy płaskich.

11. Poluzować wiertarkę i odwrócić ją. Zamocować wiertarkę w imadle.

12. Odkręcić nakrętkę kołpakową z samocentrującej oprawki pierścieniowej przy użyciu klucza hakowego. Umieścić samocentrującą oprawkę pierścieniową na tulei prowadzącej. Dokręcić samocentrującą oprawkę pierścieniową do tulei prowadzącej przy użyciu klucza imbusowego.

13. Umieścić trzpień na wiertle. Dokręcić go na samocentrującej oprawce pierścieniowej przy użyciu klucza nasadowego.

14. Umieścić oprawkę pierścieniową na trzpieniu. Jeśli oprawka pierścieniowa zostanie umieszczona w prawidłowym położeniu, jej występy wejdą w rowki na trzpieniu i uniemożliwią jej obrót.

    Zamontować nakrętkę kołpakową na samocentrującej oprawce pierścieniowej. Dokręcić ją przy użyciu klucza hakowego.