# Prima dell'operazione di perforazione

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Non utilizzare l'utensile se l'indicizzatore non è bloccato correttamente. Uno strumento sbloccato può causare la rotazione dell'intero utensile provocando gravi danni e lesioni personali.

- Verificare che il perno di blocco sia in linea con la superficie del dado con un livello di tolleranza inferiore a 0,3 mm al di sopra della superficie.

Verificare le seguenti condizioni prima di usare il trapano:

- Tubo flessibile dell'aria collegato al trapano

- Parte anteriore bloccata nell’apparecchio

Provare il pulsante di arresto di emergenza come segue:

1. Premere il pulsante di avvio.

2. Premere il pulsante di arresto di emergenza in modo da bloccarlo in posizione. L'alimentazione dell'aria al motore si spegne e il mandrino si arresta.

3. Scollegare il tubo flessibile dell'aria.

4. Estrarre il pulsante di arresto di emergenza in modo da ripristinarlo.

5. Ricollegare il tubo flessibile dell'aria.

Eseguire quanto segue prima dell'operazione di perforazione:

1. Bloccare lo strumento nella maschera di montaggio.

2. Premere il pulsante (A o B) per rilasciare l'indicizzatore e regolare la posizione dell'utensile.

3. Rilasciare il pulsante per bloccarlo in posizione.

4. Verificare che il perno di blocco sull'indicizzatore sia a livello della superficie del dado.

5. Far oscillare lo strumento da lato a lato per confermarne il bloccaggio in posizione.