# Posição inicial e profundidade de perfuração

Os anéis de encosto permitem definir os seguintes parâmetros:

- Posição inicial da broca

- Profundidade de perfuração

Pos | Peça | Função
--- | --- | ---
1 | Anel da posição inicial (desnecessário) | Define a posição inicial da perfuração. Permite o posicionamento rápido da broca na distância segura predefinida até a superfície. É possível ajustar a posição inicial.
2 | Posição de partida | Controla a posição inicial da perfuração. Depois que o anel de posição inicial alcança a mola do disco na posição inicial, o motor é desligado. NOTA: Se o anel de posição inicial não for usado, o motor será desligado quando a parte inferior do eixo alcançar a mola do disco na posição inicial.
3 | Anel de profundidade | Define a profundidade da perfuração.
4 | Posição de profundidade | Controla a profundidade da perfuração. Depois que o anel de profundidade alcançar a superfície de parada, o eixo se retrai na posição inicial. Após a retração, o motor é automaticamente desligado.

Calcula a profundidade da perfuração

É possível calcular a distância entre o anel de profundidade e o cabeçote (dimensão L na figura) para o curso desejado D de acordo com a seguinte fórmula:

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (pol.) = D (pol.) + 0,98 pol.