# Zmena rýchlosti podávania

Otočením podávacej kazety o 180 stupňov môžete zmeniť rýchlosti podávania kazety. Ak chcete inú rýchlosť podávania, vyberte príslušnú kazetu z tabuľky rýchlostí podávania v oddiele „Prehľad“.

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Na výmenu podávacej kazety vykonajte nasledujúce body:

1. Vyberte starú kazetu.

2. Vložte novú kazetu na miesto. Predtým ako kazetu zaistíte, prečítajte si značku na konci kazety, ktorá je najbližšie k vretenu, aby bola orientácia kazety správna.

3. Pred obsluhou vrtáka vykonajte funkčnú skúšku tlačidla núdzového zastavenia:

   1. Stlačte tlačidlo Štart.

   2. Stlačte tlačidlo núdzového zastavenia tak, aby zapadlo do svojej polohy. Prívod vzduchu k motoru sa vypne a vreteno sa zastaví.

   3. Odpojte vzduchovú hadicu.

   4. Vytiahnite tlačidlo núdzového zastavenia, aby ste ho resetovali.

   5. Znova pripojte vzduchovú hadicu.