# 속도 변경

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- Allen 키

1. 바이스 안의 드릴을 에어 로직 기기를 위로 향한채 그리고 드릴 핸들을 좌측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다.

2. Allen 키를 사용하여 모터 밸브를 제거합니다.

3. 모터 하우징을 빼내서 제거합니다.

   모터에서 하우징이 떨어지지 않았는지 확인하십시오.

4. Allen 키를 사용하여 기어 휠을 풉니다.

   고속 드릴 전용: 스플라인 연결을 제거합니다.

5. Allen 키를 사용해 내부 분할 기어로 커버를 제거합니다.

6. 분할 기어를 부드럽게 앞으로 밀어 커버에서 제거합니다.

7. 베벨 기어의 위치를 분할 기어의 반대편에 있는 축으로 변경합니다.

8. 분할 기어를 알맞은 위치로 돌립니다.

   모터 하우징에 가장 근접한 표시는 실제 속도를 나타냅니다.

9. 분할 기어를 다시 커버에 놓습니다.

10. 분할 기어가 있는 커버를 본래 위치로 되돌리고 Allen 키를 사용해 나사로 커버를 조입니다.

11. Allen 키를 사용하여 기어 휠을 나사로 조입니다. 나사를 쉽게 설치할 수 없을 경우, 스핀들을 돌려 스플라인을 정렬합니다.

    고속 드릴 전용: 스플라인 연결부를 제자리로 돌려 놓습니다.

12. 모터 하우징을 제자리에 다시 놓습니다.

13. 모터 밸브를 본래 위치로 되돌리고 Allen 키를 사용해 나사로 조입니다.

드릴을 작동하기 전 응급 정지 버튼 기능 테스트를 수행합니다.

1. 시동 버튼을 누릅니다.

2. 응급 정지 버튼를 눌러 올바른 위치로 고정합니다. 모터에 대한 공기 공급을 끄고 스핀들을 중지합니다.

3. 에어 호스를 분리합니다.

4. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다.

5. 에어 호스를 재연결합니다.