# Перед сверлением

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Если индексатор заблокирован неправильно, эксплуатация инструмента запрещена! Разблокирование инструмента может вызвать вращение всего инструмента, что может привести к серьезному материальному ущербу и тяжелым травмам.

- Убедитесь, что стопорный штифт находится на одном уровне с поверхностью гайки с допуском не более 0,3 мм над поверхностью.

Перед началом работы с дрелью должны быть выполнены следующие условия:

- Шланг подачи воздуха подсоединен к дрели

- Передняя часть заблокирована в устройстве

Для проверки работоспособности кнопки аварийного останова выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку запуска.

2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Подача сжатого воздуха в двигатель будет отключена, и шпиндель остановится.

3. Отсоедините шланг подачи воздуха.

4. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение.

5. Подсоедините на место шланг подачи воздуха.

Перед началом работы с дрелью выполните следующие действия:

1. Зафиксируйте инструмент в тисках.

2. Нажмите кнопку (А или В), чтобы отпустить индексатор и отрегулировать положение инструмента.

3. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение.

4. Убедитесь, что стопорный штифт индексатора находится на одном уровне с поверхностью гайки.

5. Покачайте инструмент из стороны в сторону, чтобы убедиться, что инструмент надежно зафиксирован.