# 同心円状コレットの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- 開口型スパナ

- フックレンチ

- 六角レンチ

1. スピンドルガードを上向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。開口型スパナを使用して、スピンドルガードを取り外します。

2. 開口型スパナを2つ使用して、スピンドルから深さリングを取り外します。

3. コネクタを固定するネジを取り外します。

4. 該当する場合は、コネクタとフロント部分を取り外します。

   ディスクスプリングを緩めないでください。

5. 開口型スパナを使用してスピンドルをフィードアウトするには、スピンドルを時計回りに回します。

6. 古いスピンドルを同心円状コレットのスピンドルと交換します。開口型スパナを使用してスピンドルをフィードするには、スピンドルを反時計回りに回します。

7. スピンドル上にドリルガイドを置きます。開口型スパナを使用して、ドリルガイドを締め付けます。

8. ドリルガイドにドリルビットを置きます。開口型スパナを使用して、ドリルビットを締め付けます。

9. ドリルガイド上にガイドブッシングを置きます。六角レンチを使って、ネジで締め付けます。

   ディスクスプリングが正しい位置になっていることを確認します。

10. スピンドルに深さリングを取り付け、所定位置に移動します。2つの開口型スパナを使用して、深さリングを締め付けます。

11. ドリルを緩め、裏返します。万力にドリルを固定します。

12. フックレンチを使って、同心円状コレットからキャップナットを取り外します。ガイドブッシング上に同心円状コレットを置きます。六角レンチを使用して、ガイドブッシングに同心円状コレットを締め付けます。

13. マンドレルをドリルビット上に置きます。ソケットを使用して、同心円状コレットに締め付けます。

14. マンドレル上にコレットを置きます。コレットが正しい位置に配置されていれば、コレット上のフランジがマンドレル上のスロットに収まるため、回転を防ぐことができます。

    同心円状コレットにキャップナットを取り付けます。フックレンチを使って締め付けます。