# Kvalita vzduchu

Nízka kvalita vzduchu môže spôsobiť poškodenie nástroja a znížiť jeho výkon.

- Na dosiahnutie optimálneho výkonu a maximálnej životnosti výrobku vám odporúčame používať stlačený vzduch s rosným bodom najviac -5 °C (23 °F). Zároveň vám odporúčame nainštalovať vzduchový sušič chladiaceho typu od výrobcu Atlas Copco.

- Použite oddelený vzduchový filter, ktorý odstraňuje pevné častice väčšie ako 30 mikrónov a viac ako 90 % kvapalnej vody. Filter nainštalujte čo najbližšie k nástroju a pred každým iným zariadením na úpravu vzduchu, aby ste predišli úpadku tlaku.

- Z environmentálneho hľadiska sú najlepším riešením bezlubrikačné nástroje.

Nástroj odporúčame používať so vzduchom bez oleja. V prípade, že potrebujete použiť lubrikovaný olej, dôrazne vám odporúčame nainštalovať zariadenie na mazanie olejovou hmlou značky Atlas Copco (DIM). To by sa malo nastaviť s maximálne 20 kvapkami na min. (1 kvapka = 15 mm3). Nástroje s krátkym pracovným cyklom môžu používať aj jednobodovú maznicu typu Atlas Copco Dosol. Informácie o parametroch maznice Dosol sa nachádzajú v časti Príslušenstvo pre vzduchové systémy v našom hlavnom katalógu.

V záujme maximálnej životnosti výrobku sa po prevádzke nástroja so vzduchom obsahujúcim olej neodporúča znova prepnúť na vzduch bez oleja.