# Počiatočná poloha a hĺbka vŕtania

Pomocou dorazových krúžkov môžete definovať nasledujúce parametre:

- Počiatočná poloha korunky vrtáka

- Hĺbka vŕtania

Poz | Diel | Funkcia
--- | --- | ---
1 | Krúžok počiatočnej polohy (nepovinný) | Definuje počiatočnú polohu pre vŕtanie. To umožňuje rýchle umiestnenie korunky vrtáka v predvolenej bezpečnej vzdialenosti k povrchu. Počiatočnú polohu je možné upraviť.
2 | Počiatočná poloha | Reguluje počiatočnú polohu pre vŕtanie. Len čo krúžok počiatočnej polohy dosiahne tanierovú pružinu vo východiskovej polohe, motor sa vypne. POZNÁMKA: Ak sa krúžok počiatočnej polohy nepoužije, motor sa vypne, keď spodná časť vretena dosiahne tanierovú pružinu vo východiskovej polohe.
3 | Krúžok hĺbky | Definuje hĺbku vŕtania.
4 | Poloha hĺbky | Reguluje hĺbku vŕtania. Len čo krúžok hĺbky dosiahne povrch dorazu, vreteno sa zatiahne do počiatočnej polohy. Po zatiahnutí sa motor automaticky vypne.

Výpočet hĺbky vŕtania

Vzdialenosť medzi krúžkom hĺbky a hlavou vrtáka (rozmer L na obrázku) pre požadovaný zdvih D môžete vypočítať podľa nasledujúceho vzorca:

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (in) = D (in) + 0.98 in