# Sestavení sady indexovacího zařízení HD

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Otevřený klíč

- Instalační sada pro instalaci indexovacího zařízení

1. Umístěte pouzdro indexovacího zařízení na blok.

2. Vložte matici na pouzdro indexovacího zařízení, se závity směřujícími dolů. Utáhněte matici nástrojem pro instalaci indexovacího zařízení.

3. Připevněte vlnitou podložku na hřídel. Drážky musejí směřovat dolů, do pouzdra indexovacího zařízení.

4. Zatlačte na tlačítko na pouzdře indexovacího zařízení tak, aby se matice snadněji posunula dolů do spodní polohy. Utáhněte přední matici na hřídeli do pouzdra indexovacího zařízení pomocí otevřeného kříže.