# HD indeksleyici kitin monte edilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Açık uçlu anahtar

- İndeksleyici kurulum alet seti

1. İndeksleyici muhafazasını blok üzerine konumlandırın.

2. Somunu, dişler aşağı gelecek şekilde indeksleyici muhafazası içine yerleştirin. İndeksleyici kurulum aletiyle somunu sıkın.

3. Dalgalı rondela ve mili yerleştirin. Yivler aşağı gelecek şekilde indeksleyici muhafazası içine yerleştirin.

4. İndeksleyici muhafazası üzerindeki düğmeye bastırarak somunun kolayca aşağı inmesini sağlayın. Mil üzerindeki ön somunu indeksleyici muhafazası üzerinde bir açık uçlu anahtar ile sıkın.