# Používání vrtačky

K zahájení vrtání... | stiskněte spouštěcí tlačítko.
K zastavení vrtání a zatažení vřetena do startovní polohy... | stiskněte tlačítko zatažení.
K vypnutí motoru v případě nebezpečí... | stiskněte tlačítko nouzového zastavení.
K resetování tlačítka nouzového zastavení a obnovení normálního provozu... | odpojte vzduchovou hadici. Vytáhněte tlačítko nouzového zastavení a opětovným připojením vzduchové hadice resetujte pneumatickou logickou jednotku.