# Desserrage de la pince concentrique sans air comprimé

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

1. Déposer la vis.

2. Mettre l'outil de desserrage en position et le serrer.

3. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pince concentrique se desserre.

4. Retirer la perceuse du support.

5. Retirer l'outil de desserrage et poser la vis.