# ドリルの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- 開口型スパナ

- 六角レンチ

1. エア論理ユニットを下向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。

2. 該当する場合は、スピンドルに開始位置リングを取り付け、所定位置に移動します。六角レンチを使用して、開始位置リングを締め付けます。

3. スピンドルソケットにスピンドルを上から取り付けます。開口型スパナを使用してスピンドルをフィードするには、スピンドルを反時計回りに回します。

4. スピンドルにドリルビットを置きます。スピンドルソケットとドリルビットベースに開口型スパナを置いて回転を防ぎます。接続部を締め付けます。フロント部分をドリルビット上に置きます。フロント部分を回します。反時計回りに回して、コネクタに固定します。

5. ドリルを緩め、裏返します。万力にドリルを固定します。

6. スピンドルに深さリングを取り付け、所定位置に移動します。2つの開口型スパナを使用して、深さリングを締め付けます。

7. スピンドル上にスピンドルガードを置きます。開口型スパナを使用して、スピンドルガードを固定します。

8. エアーホースのニップルをモータバルブの側面のコネクタに取り付けます。ニップルにエアホースを接続します。非常停止ボタンの機能テストを行います。

   1. スタートボタンを押します。

   2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。モータへの空気供給がオフになり、スピンドルが停止します。

   3. エアホースを外します。

   4. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。