# Calibración de la posición de la tuerca de tope de indexado.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave fija

1. Coloque la tuerca de tope de indexado en su posición aproximada y realice orificios de prueba de taladro para encontrar la posición exacta.

   Apriete siempre la tuerca superior antes de perforar un orificio de prueba.

2. Realice los ajustes finales en la posición, girando la parte inferior de la tuerca.

   Cuando realice los ajustes finales, apriete ligeramente la tuerca superior a mano. En cada ajuste de 0,02 mm, se escucha un "clic" al girar la tuerca inferior.

3. Cuando la posición sea correcta, apriete la tuerca de bloqueo superior.