# Montering av HD-indexerarsats

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Rörmutter

- Verktygssats för montering av indexerare

1. Placera indexerarkåpan på blocket.

2. Placera muttern i indexerarkåpan, med gängorna nedåt. Dra åt muttern med indexerarmonteringsverktyget.

3. Sätt i den vågiga brickan och axeln i indexerarkåpan med räfflorna nedåt.

4. Tryck på knappen på indexerarkåpan så att muttern går lätt ner till botten. Dra åt axelns främre mutter på indexerarkåpan med en haknyckel.