# Installazione della ghiera concentrica

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiavi a forchetta

- Chiave a gancio

- Chiave a brugola

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma, con la protezione del mandrino rivolta verso l'alto e l'impugnatura del trapano verso destra. Rimuovere la protezione del mandrino con una chiave a forchetta.

2. Rimuovere l'anello di profondità dal mandrino con due chiavi a forchetta.

3. Rimuovere le viti che fissano il connettore.

4. Se applicabile, rimuovere il connettore e la parte anteriore.

   Non allentare le molle a disco.

5. Ruotare il mandrino in senso orario per interrompere l'alimentazione al mandrino usando una chiave a forchetta.

6. Sostituire il vecchio mandrino con un mandrino per ghiere concentriche. Ruotare il mandrino in senso antiorario per alimentare il mandrino usando una chiave a forchetta.

7. Inserire la guida del trapano sul mandrino. Serrare la guida del trapano con una chiave a forchetta.

8. Inserire la punta da trapano nella guida del trapano. Serrare la punta del trapano con una chiave a forchetta.

9. Posizionare la boccola di guida sulla guida del trapano. Serrarla con viti usando una chiave a brugola.

   Assicurarsi che le molle a disco siano collocate in posizione corretta.

10. Installare l'anello di profondità sul mandrino e spostarlo in posizione. Serrare l'anello di profondità usando due chiavi a forchetta.

11. Allentare il trapano e capovolgerlo. Serrare il trapano nella morsa.

12. Rimuovere il dado cieco dalla ghiera concentrica usando una chiave a dente. Posizionare la ghiera concentrica sulla boccola di guida. Serrare la ghiera concentrica sulla boccola di guida usando una chiave a brugola.

13. Posizionare il mandrino sulla punta del trapano. Serrarlo sulla ghiera concentrica usando una chiave.

14. Posizionare la ghiera sul mandrino. Se la ghiera viene posizionata correttamente, le flange sulla ghiera si inseriranno nelle scanalature sul mandrino impedendone la rotazione.

    Installare il dado cieco sulla ghiera concentrica. Serrare con una chiave a dente.