# Changement de vitesse

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clé Allen

1. Serrer la perceuse dans un étau équipé de garnitures en caoutchouc, la poignée de la perceuse tournée vers le haut et l'unité de logique d'air vers la gauche.

2. Déposer la valve de moteur à l'aide d'une clé Allen.

3. Soulever le boîtier de moteur et le déposer.

   Veiller à ce que le moteur ne tombe pas du boîtier.

4. Desserrer la roue dentée à l'aide d'une clé Allen.

   Uniquement pour les perceuses à grande vitesse : déposer la connexion à cannelures.

5. À l'aide d'une clé Allen, déposer le couvercle avec l'engrenage en deux pièces à l'intérieur.

6. Pousser doucement l'engrenage en deux pièces vers l'avant et le retirer du couvercle.

7. Changer la position de l'engrenage conique sur l'arbre de l'autre côté de l'engrenage en deux pièces.

8. Tourner l'engrenage en deux pièces dans la position adéquate.

   Les marquages situés le plus près du boîtier de moteur indiquent la vitesse réelle.

9. Remettre l'engrenage en deux pièces en place dans le couvercle.

10. Reposer le couvercle avec l'engrenage en deux pièces dans sa position d'origine et serrer le couvercle avec les vis à l'aide d'une clé Allen.

11. Serrer la roue dentée avec la vis à l'aide d'une clé Allen. Si la vis est difficile à mettre en place, tourner la broche pour aligner les cannelures.

    Uniquement pour les perceuses à grande vitesse : remettre la connexion à cannelures en position.

12. Remettre le boîtier de moteur en place dans sa position d'origine.

13. Remettre la valve de moteur en place dans sa position d'origine et la fixer avec les vis à l'aide d'une clé Allen.

Avant d'utiliser la perceuse, effectuer un test de fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence :

1. Appuyer sur le bouton de démarrage.

2. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de façon à ce qu'il se verrouille en position. L'alimentation en air du moteur se coupe et la broche s'arrête.

3. Débrancher le flexible pneumatique.

4. Tirer le bouton d'arrêt d'urgence pour le réarmer.

5. Rebrancher le flexible pneumatique.