# Använda borren

För att starta borrning ... | tryck på startknappen.
För att stoppa borrning och dra tillbaka spindeln till startläget ... | tryck på dra tillbaka-knappen.
För att stänga av motorn i nödfall ... | tryck på nödstoppsknappen.
För att återställa nödstoppet och återgå till normal drift ... | Koppla bort luftslangen. Dra i nödstoppsknappen, koppla tillbaka luftslangen för att återställa luftlogikenheten.