# Ana parçalar ve işlevler

Konum | Bileşen | Fonksiyon
--- | --- | ---
1 | Mil | Matkabın ana döner kısmı.
2 | Mil koruması | Operatörü dönen mile karşı korur. Matkap ucuna soğutucu sıvı gönderir.
3 | Kafa | Motordan gelen dönüş torkunu ve ilerlemeyi mile iletir.
4 | Besleme kaseti | Mil ilerleme hızını tanımlar. İnç / devir (IPR) veya milimetre / devir (mm/dev) olarak ölçülür.
5 | Hava mantığı | Matkabı çalıştırır.
6 | Ayrık dişli | Dönüş hızını tanımlar. Devir / dakika (RPM) olarak ölçülür.
7 | Motor muhafazası (dişli redüksiyonlu motor) | Mile gücü ve devri iletir. RPM aralığını belirler.
8 | Motor valfi | Türbin motoruna hava akışını iletir.
9 | Sayaç | Delinen deliklerin sayısını hesaplar (opsiyonel).
10 | Başlat düğmesi | Motoru çalıştırır ve matkap ilerlemesini ve dönüş mekanizmasını aktive eder. Motor düğme bırakılana kadar çalışmaya devam eder. Mil önceden belirlenen delme derinliğine eriştiğinde, otomatik olarak başlangıç konumuna geri döner ve motor durur.
11 | Geri çekme düğmesi | Mili delme işlemi sırasında istediğiniz zaman başlangıç konumuna geri alır. Geri çekme sonrasında motor otomatik olarak durur.
12 | Ayırma düğmesi | Eşmerkezli bilezik ayağını veya dizinleyiciyi (havayla çalıştırılan ön parçayı) serbest bırakır. Sadece ön kısım takılı olduğunda geçerlidir.
13 | Duraklatma düğmesi | Matkabı anlık olarak durdurur. Başlat düğmesine basıldıktan sonra delme işlemi devam eder. Duraklatma düğmesi matkabın ve delme derinliğinin ayarlanması sırasında da kullanılır.
14 | Acil durdurma düğmesi | Motora gelen hava beslemesini kapatır ve delme işlemi sırasında mili istenilen anda durdurur. Basıldığında, acil durdurma düğmesi bulunduğu konumda kilitlenir. Acil durdurma düğmesini manuel olarak sıfırlamadan önce matkabın hava besleme bağlantısını keser. Matkabı hava beslemesine bağlar ve matkabı yeniden çalıştırır.