# Mudança de velocidade

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave Allen

1. Prenda a furadeira em um torno com proteções de borracha, com o sistema lógico pneumático para a esquerda e a empunhadura para cima.

2. Remova a válvula do motor com uma chave Allen.

3. Puxe a carcaça do motor para cima e remova-a.

   Certifique-se de que motor não caia da carcaça.

4. Solte a coroa com uma chave Allen.

   Apenas para furadeiras de alta velocidade: Remova a conexão do eixo estriado.

5. Remova a tampa com a engrenagem bipartida dentro com uma chave Allen.

6. Empurre suavemente a engrenagem para frente e remova-a da tampa.

7. Troque a posição da engrenagem cônica para o eixo no lado oposto da engrenagem bipartida.

8. Gire a engrenagem bipartida até alcançar uma posição adequada.

   As marcações mais próximas da carcaça do motor indicam a velocidade real.

9. Coloque a engrenagem bipartida de volta na tampa.

10. Recoloque a tampa com a engrenagem bipartida na posição original e aperte a tampa com parafusos usando uma chave Allen.

11. Aperte a coroa com o parafuso usando uma chave Allen. Se não conseguir instalar o parafuso facilmente, gire o eixo para alinhar as estrias.

    Apenas para furadeiras de alta velocidade: Reinstale a conexão do eixo estriado.

12. Recoloque a carcaça do motor na posição original.

13. Recoloque a válvula do motor na posição original e fixe-a com parafusos usando uma chave Allen.

Antes de usar a furadeira, verifique o funcionamento do botão de parada de emergência:

1. Pressione o botão Start (Partida).

2. Pressione o botão de parada de emergência até ele travar. O abastecimento de ar para o motor é desligado e o eixo para.

3. Desconecte a mangueira de ar.

4. Puxe o botão para restabelecê-lo.

5. Reconecte a mangueira de ar.