# Prędkość posuwu

Normalnie kaseta posuwu może określać dwie różne prędkości posuwu. Obracając kasetę posuwu o 180 stopni można zmieniać prędkości posuwu, jak pokazano na rysunku poniżej. Prędkość posuwu wiertarki musi być zrównoważona z prędkością obrotową wrzeciona. W celu uzyskania żądanej prędkości posuwu należy wybrać odpowiednią kombinację prędkości posuwu z zamieszczonej poniżej tabeli.

Nowa kaseta posuwu
Stara kaseta posuwu

|  | Kaseta posuwu
--- | --- | ---
IPR | mm/obr. | Numer katalogowy
0,0007 | 0,017 | 4141 0428 95
0,0011 | 0,028 | 4141 0428 91
0,0015 | 0,038 | 4141 0428 96
0,0021 | 0,054 | 4141 0428 97
0,0028 | 0,071 | 4141 0428 93
0,0037 | 0,093 | 4141 0428 94
0,0045 | 0,115 | 4141 0428 93
0,0052 | 0,13 | 4141 0428 97
0,0059 | 0.15 | 4141 0428 96
0,0064 | 0.16 | 4141 0428 91
0,0068 | 0,17 | 4141 0428 95