# Konzentrische Spannzange installieren

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Doppelmaulschlüssel

- Hakenschlüssel

- Inbusschlüssel

1. Spannen Sie den Bohrer in einen Schraubstock mit Gummipolstern ein; der Spindelschutz muss dabei nach oben und der Griff des Bohrers nach rechts zeigen. Entfernen Sie den Spindelschutz mit einem Doppelmaulschlüssel.

2. Nehmen Sie den Tiefenring mit zwei Doppelmaulschlüsseln von der Spindel ab.

3. Entfernen Sie die Schrauben zur Befestigung des Anschlussstücks.

4. Entfernen Sie ggf. das Anschlussstück und das Vorderteil.

   Lockern Sie nicht die Tellerfedern.

5. Drehen Sie die Spindel zum Ausbau mit einem Doppelmaulschlüssel im Uhrzeigersinn.

6. Ersetzen Sie die alte Spindel mit einer für eine konzentrische Spannzange geeigneten Spindel. Drehen Sie die Spindel zum Einsetzen mit einem Doppelmaulschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

7. Setzen Sie die Bohrführung auf die Spindel. Ziehen Sie die Bohrführung mit einem Doppelmaulschlüssel fest.

8. Setzen Sie die Bohrspitze in die Bohrführung ein. Ziehen Sie die Bohrspitze mit einem Doppelmaulschlüssel fest.

9. Bringen Sie die Führungsbuchse über der Bohrführung an. Sichern Sie sie mit Schrauben; verwenden Sie hierzu einen Innensechskantschlüssel.

   Stellen Sie sicher, dass sich die Tellerfedern in korrekter Position befinden.

10. Installieren Sie den Tiefenring auf der Spindel und bringen Sie ihn in Position. Ziehen Sie den Tiefenring mit zwei Doppelmaulschlüsseln fest.

11. Lösen Sie den Bohrer und drehen Sie ihn um. Spannen Sie den Bohrer im Schraubstock ein.

12. Entfernen Sie die Hutmutter mit einem Hakenschlüssel von der konzentrischen Spannzange. Bringen Sie die konzentrische Spannzange über der Führungsbuchse an. Sichern Sie die konzentrische Spannzange mit einem Innensechskantschlüssel an der Führungsbuchse.

13. Bringen Sie den Dorn über der Bohrspitze an. Sichern Sie ihn mit einem Steckschlüssel an der konzentrischen Spannzange.

14. Bringen Sie die Spannzange über dem Dorn an. Wenn sich die Spannzange in korrekter Position befindet, werden die Flansche an der Spannzange in die Schlitze im Dorn passen und somit ein Drehen verhindern.

    Installieren Sie die Hutmutter an der konzentrischen Spannzange. Ziehen Sie sie mit einem Hakenschlüssel fest.