# Периодичность технического обслуживания

Один интервал вычисляется по стандартному наслоению, которое составляет 10 мм.

|  |  |  | Тяжелая нагрузка | Средняя нагрузка | Легкая нагрузка
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Интервалы | Общая длина сверления (метр) | Действие | Запасные части | Комплект для использования, код заказа | Комплект для использования, код заказа | Комплект для использования, код заказа
a Независимо от толщины сверления
10 000 | 100 | Заменить | Коническая шестерня (инструмент RA) | 4141 0410 91 |  |
20 000 | 200 | Заменить | Chiplet микрочип | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Храповый механизмa | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25 000 | 250 | Заменить | Храповый механизмa |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50 000 | 500 | Заменить | Коническая шестерня (инструмент RA) |  | 4141 0410 91 |
Упорный подшипник | 4141 0509 91 |  |
Chiplet микрочип |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Поршень | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Повторная смазка | Планетарный вал (инструмент LS) | Смазка (Тип A) | Смазка (Тип A) | Н/Д
Предохранительная муфтаa | Смазка (Тип A) | Смазка (Тип A) | Смазка (Тип A)
100 000 | 1000 | Заменить | Коническая шестерня (инструмент RA) |  |  | 4141 0410 91
Упорный подшипник |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet микрочип |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Планетарный вал (инструмент LS) | 4141 0444 90 |  |
Предохранительная муфтаa | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200 000 | 2000 | Заменить | Планетарный вал (инструмент LS) | 4141 0444 90 |  |

Во время операции по сверлению нагрузка (момент затяжки, усилие) может отличаться от рассчитанного значения ввиду различной геометрии режущих инструментов, различных свойств материалов и смазки. Поэтому одна и та же операция может находится в разных категориях.

| Тяжелая нагрузка | Средняя нагрузка | Легкая нагрузка
--- | --- | --- | ---
Частота вращения и нагрузка при сверлении | Скорость 350–1200 об/мин Момент затяжки 4 Нм Усилие 1,3 кН | Скорость 1600-3200 об/мин Момент затяжки 1,2 Нм Усилие 0,6 кН | Скорость 3200-7300 об/мин Момент затяжки 0,5 Нм Усилие 0,25 кН
Пример работ | Сверло >14 мм (>9/16 дюйма) Материал: Алюминий 10 < Сверло <12,7 мм (<1/2 дюйма) Материал: Титан | 10 < Сверло <14 мм (<9/16 дюйма) Материал: Алюминий Сверло: <10 мм (<3/8 дюйма) Материал: Титан Сверло > 12,7 мм (>1/2 дюйма) Материал: CF | Сверло: <10 мм (<3/8 дюйма) Материал: Алюминий Сверло: <12,7 мм (<1/2 дюйма) Материал: CFRP