# Variare la velocità

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiave a brugola

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma, con l'impugnatura del trapano verso l'alto e l'unità della logica pneumatica verso sinistra.

2. Rimuovere la valvola del motore utilizzando una chiave a brugola.

3. Sollevare l'alloggiamento del motore e rimuoverlo.

   Assicurarsi che il motore non cada dall'alloggiamento.

4. Allentare la ruota dentata utilizzando una chiave a brugola.

   Solo per un trapano ad alta velocità: Serrare l'accoppiamento a chiavetta.

5. Rimuovere la copertura con l'ingranaggio spaccato all'interno usando una chiave a brugola.

6. Spingere delicatamente in avanti l'ingranaggio spaccato e rimuoverlo dalla copertura.

7. Modificare la posizione dell'ingranaggio conico sull'albero sul lato opposto dell'ingranaggio spaccato.

8. Ruotare l'ingranaggio spaccato in una posizione adeguata.

   I segni più vicini all'alloggiamento del motore indicano la velocità attuale.

9. Riposizionare l'ingranaggio spaccato nella copertura.

10. Riposizionare la copertura con l'ingranaggio spaccato in posizione originale e serrare la copertura con le viti usando una chiave a brugola.

11. Serrare la ruota dentata con la vite utilizzando una chiave a brugola. Se non è possibile installare facilmente la vite, ruotare il mandrino per allineare le chiavette.

    Solo per un trapano ad alta velocità: Riposizionare l'accoppiamento a chiavetta in posizione.

12. Riposizionare l'alloggiamento del motore in posizione originale.

13. Riposizionare la valvola del motore nella posizione originale e fissarla con viti usando una chiave a brugola.

Prima di utilizzare il trapano, eseguire un test funzionale del pulsante di arresto di emergenza:

1. Premere il pulsante di avvio.

2. Premere il pulsante di arresto di emergenza in modo da bloccarlo in posizione. L'alimentazione dell'aria al motore si spegne e il mandrino si arresta.

3. Scollegare il tubo flessibile dell'aria.

4. Estrarre il pulsante di arresto di emergenza per ripristinarlo.

5. Ricollegare il tubo flessibile dell'aria.