# Qualidade do ar

Ar de qualidade inferior poderá danificar a ferramenta e reduzir o desempenho.

- Para se obter um excelente desempenho e o máximo da vida útil do produto, recomendamos o uso de ar comprimido com ponto de orvalho máximo de -5 ℃ (23 °F). Recomendamos também a instalação de um secador de ar tipo refrigeração da Atlas Copco.

- Use um filtro de ar separado que retira partículas sólidas com mais de 30 mícrons e mais de 90% da água líquida. Instale o filtro o mais perto possível da ferramenta e antes de qualquer outra unidade de preparação de ar para evitar queda de pressão.

- As ferramentas isentas de lubrificação são tidas como uma melhor opção de um ponto de vista ambiental.

Recomendamos utilizar a ferramenta com ar livre de óleo. Caso seja necessário utilizar ar lubrificado, é altamente recomendável instalar um lubrificador de névoa de óleo (DIM) Atlas Copco. O lubrificador deve ser ajustado para no máximo 20 gotas por minuto (1 gota = 15 mm3). Também pode ser usado um lubrificador monoponto tipo Atlas Copco Dosol para ferramentas com ciclos de funcionamento curtos. As informações sobre os ajuste do Dosol estão em Acessórios da Linha de Ar, em nosso catálogo principal.

Para uma vida útil máxima, uma vez que a ferramenta foi operada com ar contendo óleo, não é recomendável mudar outra vez para ar livre de óleo.