# Změna rychlosti

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Imbusový klíč

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s rukojetí vrtačky směřující nahoru a s pneumatickou logickou jednotkou směřující doleva.

2. Vyjměte ventil motoru s použitím imbusového klíče.

3. Vytáhněte kryt motoru a sejměte jej.

   Dejte pozor, aby motor nevypadl z pouzdra.

4. Povolte ozubené kolo s použitím imbusového klíče.

   Pouze v případě vysokorychlostní vrtačky: Vyjměte drážkovaný spojovací díl.

5. Vyjměte kryt s drážkovaným převodem uvnitř s použitím imbusového klíče.

6. Zlehka zatlačte drážkový převod dopředu a vyjměte z krytu.

7. Změňte polohu kuželového převodu na hřídeli na opačné straně drážkového převodu.

8. Otočte drážkový převod do vhodné polohy.

   Značky blíže ke krytu motoru indikují aktuální rychlost.

9. Vložte drážkový převod zpět do krytu.

10. Vložte kryt s drážkovaným převodem zpět do původní polohy a utáhněte kryt šrouby s použitím imbusového klíče.

11. Utáhněte ozubené kolo šroubem s použitím imbusového klíče. Pokud šroub nelze našroubovat snadno, otočte vřeteno tak, aby se vyrovnalo s drážkami.

    Pouze v případě vysokorychlostní vrtačky: Vložte drážkovaný spojovací díl zpět na místo.

12. Vložte pouzdro motoru zpět na původní místo.

13. Vložte ventil motoru zpět do původní polohy a zajistěte jej šrouby s použitím imbusového klíče.

Před použitím vrtačky proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Přívod vzduchu do motoru se přeruší a vřeteno se zastaví.

3. Odpojte vzduchovou hadici.

4. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte.

5. Znovu připojte vzduchovou hadici.