# Byta spindel

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnycklar

- Insexnyckel

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med spindelskyddet uppåt och borrhandtaget till höger. Ta bort spindelskyddet med en hylsnyckel.

2. Ta bort djupringen från spindeln med hjälp av två hylsnycklar.

3. Lossa borren och vänd på den. Fäst borren i skruvstädet.

4. Ta bort framdelen och borrskäret med hylsnycklar.

5. Vrid spindeln moturs för att ta bort den, med hjälp av en hylsnyckel.

6. Ta, vid behov, bort startpositionsringen med en insexnyckel.

7. Utför steg 2 till 8 i avsnittet "Montera borren".