# Componentes e funções principais

Pos | Componente | Função
--- | --- | ---
1 | Fuso | Principal peça de rotação da furadeira.
2 | Proteção do eixo | Protege o operador do eixo em rotação. Fornece a broca com líquido refrigerante.
3 | Cabeçote | Transfere o torque rotacional e alimenta do motor para o eixo.
4 | Cartucho de alimentação | Define a taxa de alimentação do eixo. Medido em polegadas por revolução (IPR) ou milímetros por revolução (mm/rev).
5 | Sistema lógico pneumático | Opera a furadeira.
6 | Engrenagem bipartida | Define a velocidade rotacional. Medida em revoluções por minuto (RPM).
7 | Carcaça do motor (motor com redutor) | Fornece energia e rotação ao eixo. Define a faixa de PRM.
8 | Válvula do motor | Fornece fluxo de ar ao motor da turbina.
9 | Contador | Conta o número de perfurações (opcional).
10 | Botão Ligar | Liga o motor e ativa o mecanismo de rotação e alimentação da furadeira. O motor continua a operar depois que o botão é liberado. Quando o eixo alcança a profundidade de perfuração predefinida, ele automaticamente volta para a posição inicial e o motor desliga.
11 | Botão Retrair | Retorna o eixo para a posição inicial a qualquer momento durante o ciclo de perfuração. Após a retração, o motor é automaticamente desligado.
12 | Botão Liberar | Libera o pé da pinça concêntrica ou o indexador (parte dianteira alimentada a ar). Aplicável somente se a parte frontal estiver instalada.
13 | Botão Pausa | Interrompe a furadeira momentaneamente. O ciclo de perfuração continua depois que o botão Ligar é pressionado. O botão Pausa também é usado também para configurar a furadeira e a profundidade da perfuração.
14 | Botão Parada de emergência | Desliga o abastecimento de ar para o motor e interrompe o eixo a qualquer momento durante o ciclo de perfuração. Depois de pressionado, o botão de parada de emergência fica travado. Desconecta a furadeira do abastecimento de ar antes de restabelecer manualmente o botão de parada de emergência. Conecta a furadeira ao abastecimento de ar e reinicia a furadeira.