# Instalace soustředné upínací kleštiny

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Otevřené klíče

- Hákový klíč

- Imbusový klíč

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s krytem vřetena směřujícím nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte kryt vřetena pomocí otevřeného klíče.

2. Sejměte prstenec hloubky z vřetena pomocí dvou otevřených klíčů.

3. Vyšroubujte šrouby, které zajišťují spojovací díl.

4. V případě potřeby vyjměte spojovací díl a přední díl.

   Nepovolujte prstencové pružiny.

5. Otáčením vřetena po směru hodinových ručiček pomocí otevřeného klíče vřeteno vysuňte.

6. Nahraďte staré vřeteno vřetenem pro soustřednou upínací kleštinu. Otáčením vřetena proti směru hodinových ručiček pomocí otevřeného klíče vřeteno zasuňte.

7. Nasaďte vodicí prvek vrtáku na vřeteno. Utáhněte vodicí prvek vrtáku pomocí otevřeného klíče.

8. Vložte vrták do vodicího prvku vrtáku. Utáhněte vrták pomocí otevřeného klíče.

9. Nasuňte vodicí pouzdro na vodicí prvek vrtáku. Utáhněte jej šrouby s použitím imbusového klíče.

   Zkontrolujte, zda jsou prstencové pružiny ve správné poloze.

10. Nainstalujte prstenec hloubky na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec hloubky pomocí dvou otevřených klíčů.

11. Uvolněte vrtačku a otočte ji. Upevněte vrtačku do svěráku.

12. Pomocí hákového klíče sejměte převlečnou matici ze soustředné upínací kleštiny. Nasaďte soustřednou upínací kleštinu na vodicí pouzdro. Utáhněte soustřednou upínací kleštinu k vodicímu pouzdru imbusovým klíčem.

13. Nasaďte upínací trn přes vrták. Utáhněte jej na soustředné upínací kleštině pomocí nástrčného klíče.

14. Nasaďte upínací kleštinu přes upínací trn. Pokud je upínací kleština ve správné poloze, zapadnou příruby na upínací kleštině do zářezů na upínacím trnu a budou bránit jeho otáčení.

    Nainstaluje převlečnou matici na soustřednou upínací kleštinu. Utáhněte ji s použitím hákového klíče.