# Installation du ChipLet

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clés à fourche

- Clé Allen

1. Serrer la perceuse dans un étau équipé de garnitures en caoutchouc, le protège-broche tourné vers le haut et la poignée de la perceuse vers la droite. Déposer le protège-broche à l'aide d'une clé à fourche.

2. Retirer la bague de profondeur de la broche à l'aide de deux clés à fourche.

3. Déposer le couvercle situé devant le cliquet à l'aide d'une clé Allen. Serrer une vis dans le cliquet et extraire ce dernier.

4. Déposer le palier d'appui de la perceuse à l'aide d'une clé Allen.

5. Remplacer le palier de butée par un ChipLet. Serrer le ChipLet à l'aide d'une clé Allen.

6. Remettre le cliquet en place dans sa position d'origine. Poser le couvercle devant le cliquet et le serrer avec la vis.

7. Effectuer les étapes 6 à 8 du chapitre « Installation de la perceuse ».