# Montáž súpravy HD indexovača

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Otvorený kľúč

- Súprava montážneho náradia indexovača

1. Umiestnite teleso indexovača na blok.

2. Vložte maticu do telesa indexovača, so závitmi nadol. Utiahnite maticu montážnym náradím indexovača.

3. Vložte vlnitú podložku a hriadeľ. S drážkami nadol, do telesa indexovača.

4. Stlačte tlačidlo na telese indexovača, aby sa matica ľahko premiestnila nadol. Utiahnite prednú maticu na hriadeli na teleso indexovača otvoreným kľúčom.