# Výmena vretena

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Zverák

- Otvorené kľúče

- Imbusový kľúč

1. Upnite vrták vo zveráku s gumenými podložkami, s chráničom vretena nahor a rukoväťou vrtáka vpravo. Demontujte chránič vretena otvoreným kľúčom.

2. Demontujte krúžok hĺbky z vretena dvomi otvorenými kľúčmi.

3. Uvoľnite vrták a preklopte ho. Upnite vrták vo zveráku.

4. Demontujte prednú časť a korunku vrtáka otvorenými kľúčmi.

5. Otáčajte vreteno v smere hodinových ručičiek, aby ste ho demontovali otvoreným kľúčom.

6. Prípadne demontujte krúžok počiatočnej polohy imbusovým kľúčom.

7. Vykonajte kroky 2 až 8 v časti „Inštalácia vrtáka”.