# Underhållsintervall

En cykel beräknas på en standardstapel om 10 mm.

|  |  |  | Tung användning | Medelanvändning | Lätt användning
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cykler | Total borrningslängd (meter) | Åtgärd | Reservdelar | Använd kit, Beställningsnr. | Använd kit, Beställningsnr. | Använd kit, Beställningsnr.
a Oberoende av borrningens tjocklek
10 000 | 100 | Ersätt | Avfasningsutrustning (RA-verktyg) | 4141 0410 91 |  |
20 000 | 200 | Ersätt | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Spärra | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25 000 | 250 | Ersätt | Spärra |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50 000 | 500 | Ersätt | Avfasningsutrustning (RA-verktyg) |  | 4141 0410 91 |
Axiallager | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Kolv | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Smörj igen | Planetaxel (LS-verktyg) | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | Används ej
Överlastkopplinga | Fett (Typ A) | Fett (Typ A) | Fett (Typ A)
100 000 | 1000 | Ersätt | Avfasningsutrustning (RA-verktyg) |  |  | 4141 0410 91
Axiallager |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Planetaxel (LS-verktyg) | 4141 0444 90 |  |
Överlastkopplinga | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200 000 | 2000 | Ersätt | Planetaxel (LS-verktyg) | 4141 0444 90 |  |

Borrningen kan ge andra resultat (vridmoment, stötar) än det beräknade värdet p.g.a. olika skärverktygs geometri, materialegenskaper eller smörjning. Därför kan samma användning kategoriseras på olika sätt.

| Tung användning | Medelanvändning | Lätt användning
--- | --- | --- | ---
Rotationshastighet och borrning | Hastighet 350-1200 rpm Vridmoment 4 Nm Stöt 1.3 KN | Hastighet 1600-3200 rpm Vridmoment 1,2 Nm Stöt 0.6 KN | Hastighet 3200-7300 rpm Vridmoment 0,5 Nm Stöt 0.25 KN
Exempel på användningsområden | Borrskär >14 mm (>9/16") Material: Alu 10 < Borrskär <12,7 mm (<1/2") Material: Titan | 10 < Borrskär <14mm (<9/16") Material: Alu Borrskär: <10 mm (<3/8") Material: Titan Borrskär >12,7 mm (>1/2") Material: CF | Borrskär: <10 mm (<3/8") Material: AI Borrskär: <12,7mm (<1/2") Material: CFRP