# Ändra hastigheten

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Insexnyckel

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med borrhandtaget uppåt och luftlogikenheten till vänster.

2. Ta bort motorventilen med en insexnyckel.

3. Dra upp motorhuset och ta bort det.

   Se till att motorn inte ramlar ut ur huset.

4. Lossa växelhjulet med en insexnyckel.

   Endast för ett höghastighetsborr: Ta bort spline-anslutningen.

5. Ta bort kåpan med splitväxeln inuti med en insexnyckel.

6. Tryck försiktigt splitväxeln framåt och ta bort den från kåpan.

7. Ändra position på vinkelväxeln till skaftet på motsatta sidan av splitväxeln.

8. Vrid splitväxeln till en lämplig position.

   Markeringarna närmast motorhuset anger den faktiska hastigheten.

9. Sätt tillbaka splitväxeln i kåpan.

10. Sätt tillbaka kåpan med splitväxeln i sin ursprungliga position och dra åt kåpan med skruvarna med en insexnyckel.

11. Dra åt växelhjulet med en insexnyckel. Om du inte kan montera skruvarna lätt, vrid spindeln för att rikta in splines.

    Endast för ett höghastighetsborr: Sätt tillbaka spline-anslutningen på plats.

12. Sätt tillbaka motorhuset på sin ursprungliga plats.

13. Sätt tillbaka motorventilen på sin ursprungliga plats och säkra den med skruvar med en insexnyckel.

Innan borren används, gör en funktionstest av nödstoppsknappen:

1. Tryck på startknappen.

2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Lufttillförseln till motorn stängs av och spindeln stannar.

3. Koppla bort luftslangen.

4. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den.

5. Koppla på luftslangen.