# Componenti principali e funzioni

Pos | Componente | Funzione
--- | --- | ---
1 | Mandrino | Parte rotante principale del trapano.
2 | Protezione del mandrino | Protegge l'operatore dal mandrino rotante. Fornisce refrigerante alla punta del trapano.
3 | Testa | Trasferisce la coppia rotazionale e trasmette il movimento dal motore al mandrino.
4 | Cassetta di alimentazione | Definisce la velocità di alimentazione del mandrino. Misurata in pollici per giro (IPR) o millimetri per giro (mm/rev).
5 | Logica pneumatica | Aziona il trapano.
6 | Cambio di tipo splitter | Definisce la velocità di rotazione. Misurata in giri al minuto (RPM).
7 | Alloggiamento del motore (motore con riduttore a ingranaggi) | Fornisce alimentazione e rotazione al mandrino. Definisce l'intervallo di PRM.
8 | Valvola del motore | Fornisce il flusso d'aria al motore della turbina.
9 | Contatore | Conta il numero di forature (opzionale).
10 | Tasto di inizio | Avvia il motore e attiva il meccanismo di alimentazione e rotazione del trapano. Il motore continua a funzionare una volta rilasciato il tasto. Quando il mandrino raggiunge la profondità di foratura predefinita, ritorna automaticamente alla posizione iniziale e il motore si spegne.
11 | Tasto di retrazione | Riporta il mandrino in posizione iniziale in qualsiasi momento durante il ciclo di foratura. Il motore si spegne automaticamente dopo la ritrazione.
12 | Tasto di rilascio | Rilascia il piedino della ghiera concentrica o dell'indicizzatore (parte anteriore alimentata ad aria). Applicabile solo se la parte anteriore è installata.
13 | Tasto pausa | Arresta il trapano momentaneamente. Il ciclo del trapano continua dopo aver premuto il tasto di avvio. Il pulsante di pausa viene usato anche per configurare il trapano e la profondità di foratura.
14 | Pulsante di arresto di emergenza | Disattiva l'alimentazione d'aria al motore e ferma il mandrino in ogni momento durante il ciclo di foratura Una volta premuto, il tasto di arresto di emergenza si blocca in posizione. Scollega il trapano dall'alimentazione pneumatica prima di ripristinare manualmente il pulsante di arresto di emergenza. Collega il trapano all'alimentazione pneumatica e riavvia il trapano.