# Uvoľnenie sústrednej klieštiny bez tlaku vzduchu

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

1. Odskrutkujte skrutku.

2. Nasaďte uvoľňovací nástroj na jeho miesto a upevnite ho.

3. Otáčajte gombík v smere hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní sústredná klieština.

4. Demontujte vrták z upínacieho prípravku.

5. Demontujte uvoľňovací nástroj a zaskrutkujte skrutku.