# Kvalita vzduchu

Nízká kvalita vzduchu může způsobit poškození nástroje a snížit jeho výkon.

- Za účelem dosažení optimální funkčnosti a maximální životnosti stroje doporučujeme používat stlačený vzduch s rosným bodem nejvýše -5 °C (23 °F). Doporučuje se instalace vymrazovacího sušiče.

- Použijte samostatný vzduchový filtr, který odstraňuje pevné částečky větší než 30 mikronů a více než 90 % kapalné vody. Filtr nainstalujte co nejblíže k nástroji a před jakoukoliv další jednotku pro úpravu vzduchu, aby nedošlo k poklesu tlaku.

- Z hlediska ochrany životního prostředí je lepší volbou použití nástrojů bez nutnosti mazání.

Doporučujeme používání nástroje se vzduchem bez oleje. V případě, že potřebujete používat vzduch s mazivem, důrazně doporučujeme instalaci olejového přimazávače Atlas Copco (DIM). Měl by být nastaven na max. 20 kapek za minutu (1 kapka = 15 mm3). Pro nástroje s krátkodobým pracovním cyklem lze použít i jednobodový přimazávač Atlas Copco typu Dosol. V případě přimazávače Dosol je nastavení uvedeno v části věnované příslušenství pro přívod vzduchu Air Line v našem hlavním katalogu.

Pro maximální prodloužení životnosti produktu se po provozu nástroje se vzduchem s obsahem oleje nedoporučuje přecházet zpět na vzduch bez oleje.