# Montera ChipLet

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnycklar

- Insexnyckel

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med spindelskyddet uppåt och borrhandtaget till höger. Ta bort spindelskyddet med en hylsnyckel.

2. Ta bort djupringen från spindeln med hjälp av två hylsnycklar.

3. Ta bort kåpan framför spärren med en insexnyckel. Fäst en skruv i spärren och dra ut spärren.

4. Ta bort axiallagret från borren med en insexnyckel.

5. Ersätt axiallagret med en ChipLet. Dra åt ChipLet med en insexnyckel.

6. Sätt tillbaka spärren på sin ursprungliga plats. Sätt kåpan framför spärren och dra åt kåpan med skruven.

7. Utför steg 6 till 8 i avsnittet "Montera borren".