# 安装钻机

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 开口扳手

- 内六角扳手

1. 将钻机以气动逻辑控制单元朝下、电钻手柄朝右的方式，固定在带橡胶垫的虎钳上。

2. 如适用，将起始位置环安装到转轴上，并将其移动到位。使用内六角扳手紧固起始位置环。

3. 从上方将转轴安装到转轴套中。使用开口扳手，逆时针转动转轴，以推进转轴。

4. 将钻头放入转轴。将开口扳手置于转轴套和钻头底座上，以防止其转动。拧紧接头。将前件置于钻头上方。逆时针转动前件，将其固定在连接器上。

5. 松开钻机并翻转。用虎钳紧固钻机。

6. 将深度环安装到转轴上，并将其移动到位。用两个开口扳手拧紧深度环。

7. 将转轴护板置于转轴上。使用开口扳手紧固转轴护板。

8. 将空气软管的喷嘴安装到电机阀一侧的连接器上。将空气软管与喷嘴相连。对紧急停止按钮进行功能测试：

   1. 按压启动按钮。

   2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。电机的气源关闭并且转轴停止。

   3. 断开空气软管。

   4. 拉动紧急停止按钮将其复位。